1. **שימוש בתוכנת MPT-Log-Manager**
   1. אחד ליום פותחים את התוכנה MPT-Log-Manager
   2. לוחצים על 1 על מנת לייצר קבצי LOG של כל המוצרים הבדוקים
   3. אם ברצונינו לייצר גם את לוגים הפסולים, בתפריט הראשי לוחצים על 2 ואז מקלידים מק"ט הרכבה
2. **הגדרות**
   1. לפני השימוש יש לוודא כי הקובץ Settings.txt מכוון לפי הקריטריונים הבאים:
   2. MPT Folder > התיקיה בה נמצאים התוכנות
   3. Test results > התיקיה אליה יש לשמור את הלוגים המוכנים
   4. Mpt links > התיקיה בה נמצא הקובץ MPTlinks.properties
   5. דוגמת פורמט מילוי תקין MPT Folder > C:\Users\mig\_rprod\Desktop\test