1. **שימוש בתוכנת MPT-Log-Manager**
   1. אחד ליום פותחים את התוכנה MPT-Log-Manager
   2. לוחצים על 1 על מנת לייצר קבצי LOG של כל המוצרים הבדוקים
   3. אם ברצונינו לייצר גם את לוגים הפסולים, בתפריט הראשי לוחצים על 2 ואז מקלידים מק"ט הרכבה
   4. לפני השימוש יש לוודא כי הקובץ Settings מכוון לפי הקריטריונים הבאים:
      1. MPT Folder